{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["情况说明表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"情况说明表","index":0,"n_rows":420,"n_cols":5,"rows_kept":420,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[5,0,5,4],[6,0,37,0],[6,1,37,1],[6,3,37,3],[6,4,37,4],[38,0,57,0],[38,1,57,1],[38,3,57,3],[38,4,57,4],[58,0,65,0],[58,1,65,1],[58,3,65,3],[58,4,65,4],[66,0,74,0],[66,1,74,1],[66,3,74,3],[66,4,74,4],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[75,3,76,3],[75,4,76,4],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[77,3,78,3],[77,4,78,4],[79,0,87,0],[79,1,87,1],[79,3,87,3],[79,4,87,4],[95,0,95,4],[96,0,127,0],[96,1,127,1],[96,3,127,3],[96,4,127,4],[128,0,147,0],[128,1,147,1],[128,3,147,3],[128,4,147,4],[148,0,157,0],[148,1,157,1],[148,3,157,3],[148,4,157,4],[158,0,165,0],[158,1,165,1],[158,3,165,3],[158,4,165,4],[166,0,185,0],[166,1,185,1],[166,3,185,3],[166,4,185,4],[186,0,192,0],[186,1,192,1],[186,3,192,3],[186,4,192,4],[193,0,200,0],[193,1,200,1],[193,3,200,3],[193,4,200,4],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[201,3,202,3],[201,4,202,4],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[203,3,204,3],[203,4,204,4],[205,0,213,0],[205,1,213,1],[205,3,213,3],[205,4,213,4],[221,0,221,4],[222,0,253,0],[222,1,253,1],[222,3,253,3],[222,4,253,4],[254,0,261,0],[254,1,261,1],[254,3,261,3],[254,4,261,4],[262,0,271,0],[262,1,271,1],[262,3,271,3],[262,4,271,4],[272,0,292,0],[272,1,292,1],[272,3,292,3],[272,4,292,4],[293,0,300,0],[293,1,300,1],[293,3,300,3],[293,4,300,4],[301,0,307,0],[301,1,307,1],[301,3,307,3],[301,4,307,4],[308,0,309,0],[308,1,309,1],[308,3,309,3],[308,4,309,4],[310,0,311,0],[310,1,311,1],[310,3,311,3],[310,4,311,4],[312,0,313,0],[312,1,313,1],[312,3,313,3],[312,4,313,4],[314,0,315,0],[314,1,315,1],[314,3,315,3],[314,4,315,4],[316,0,324,0],[316,1,324,1],[316,3,324,3],[316,4,324,4],[332,0,332,4],[333,0,364,0],[333,1,364,1],[333,3,364,3],[333,4,364,4],[365,0,372,0],[365,1,372,1],[365,3,372,3],[365,4,372,4],[373,0,382,0],[373,1,382,1],[373,3,382,3],[373,4,382,4],[383,0,390,0],[383,1,390,1],[383,3,390,3],[383,4,390,4],[391,0,397,0],[391,1,397,1],[391,3,397,3],[391,4,397,4],[398,0,399,0],[398,1,399,1],[398,3,399,3],[398,4,399,4],[400,0,401,0],[400,1,401,1],[400,3,401,3],[400,4,401,4],[402,0,403,0],[402,1,403,1],[402,3,403,3],[402,4,403,4],[404,0,412,0],[404,1,412,1],[404,3,412,3],[404,4,412,4]]}
["FTZX20230220005-福田区公共文体中心下辖场馆视频监控完善项目"]
["补充更正公告（2）内容如下"]
["本项目核心产品为：监控摄像头（400万网络红外半球摄像机）"]
["序号","货物名称","项目特征描述","单位","数量"]
[]
["（一） 非遗主题馆"]
[1,"监控摄像头（400万像素）","1、 名称:400万网络红外半球型摄像机(语音对讲功能带人流统计）；","台",1]
[null,null,"400万 AI智能人员统计半球型网络摄像机；"]
[null,null,"AI智能人员检测半球型摄像机内嵌深度学习算法；"]
[null,null,"支持3种智能切换：倾斜客流、人员密度、人数统计；"]
[null,null,"人数统计：支持同时运行人员统计、区域关注度、在离岗检测、热度图功能，除热度图为1个识别区域外，其他功能至多支持8个识别区域，128个目标；"]
[null,null,"倾斜客流：基于行人轨迹分析，统计指定场景内目标人员进入和离开的情况，至多支持3个识别区域；"]
[null,null,"人员密度：可检测指定场景内人员的拥挤情况，根据人数和占空比配置密度等级，至多支持8个识别区域；"]
[null,null,"最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；"]
[null,null,"调节角度: 水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355°"]
[null,null,"宽动态: 120 dB；"]
[null,null,"焦距＆视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角视场角：130.1°~45.7°"]
[null,null,"补光灯类型: 红外灯；"]
[null,null,"补光距离: 普通监控：最远可达30 m；"]
[null,null,"防补光过曝: 支持；"]
[null,null,"红外波长范围: 850 nm；"]
[null,null,"最大图像尺寸: 2560 × 1440；"]
[null,null,"视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264；"]
[null,null,"网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）；"]
[null,null,"网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；"]
[null,null,"音频: 2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器；"]
[null,null,"报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）；"]
[null,null,"RS-485: 1路RS-485接口；"]
[null,null,"复位: 支持；"]
[null,null,"电源输出: 支持DC12 V，100 mA；"]
[null,null,"接口类型: 外甩线；"]
[null,null,"存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；"]
[null,null,"启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；"]
[null,null,"电流及功耗: DC：12 V，0.93 A，最大功耗：11.2 W；AC：24 V，0.73 A，最大功耗：10.5 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.26 A~0.2 A，最大功耗：11.2 W；"]
[null,null,"供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；AC：24 V ± 20%；PoE：802.3at，Type 2，Class 4；"]
[null,null,"电源接口类型: 3芯接口"]
[null,null,"线缆长度: 25 cm"]
[null,null,"防护: IP67"]
[2,"监控摄像头（400万像素）","1、 名称:400万网络智能红外球机摄像机(语音对讲）；","台",2]
[null,null,"• 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出"]
[null,null,"• 支持H.265高效压缩算法 "]
[null,null,"• 支持2倍光学变倍，16倍数字变倍"]
[null,null,"• 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达30m"]
[null,null,"• 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测，等智能侦测功能"]
[null,null,"• 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放"]
[null,null,"• 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控"]
[null,null,"• 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR"]
[null,null,"• 支持镜像、一键恢复功能"]
[null,null,"• 支持350°水平旋转，垂直方向0°~90°"]
[null,null,"• 支持300个预置位，8条巡航扫描"]
[null,null,"• 支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉"]
[null,null,"• 支持定时抓图与事件抓图功能"]
[null,null,"• 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能"]
[null,null,"• 内置麦克风，同时支持1路音频输入和1路音频输出"]
[null,null,"• 内置扬声器(内置功放)，可无须外接音频设备实现双向语音对讲"]
[null,null,"• 内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能"]
[null,null,"• 支持最大256 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储"]
[null,null,"• 支持E家协议"]
[3,"监控摄像头（400万像素）","1、 名称:400万网络红外半球摄像机","台",14]
[null,null,"• H.265视频编解码技术，新一代视频编解码技术，大幅提升压缩效率带宽占用节省50%，存储空间节省50%"]
[null,null,"• 支持深度学习硬件及算法，提供精准的目标侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测"]
[null,null,"• 红外补光30米红外夜视"]
[null,null,"• 1个内置麦克风，高清拾音"]
[null,null,"• 1路报警输出，1路音频输出"]
[null,null,"• 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储"]
[null,null,"• 符合IP66防尘防水设计，可靠性高"]
[4,"联动控制主机","1、 名称:新增64路硬盘录像机*1台，8T硬盘*4块","台",1]
[null,null,"2、 原硬盘录像机只有24路，拆除"]
[null,null,"1、R系列高性能，支持400W及以上高清监控应用和存储，可用于各种规模的SMBG场景中，具有如下特性："]
[null,null,"a) 解码能力强劲升级，基础60路1080P解码，开启SVC增强模式，最高可提升至64路1080P解码；"]
[null,null,"b) 支持高分辨率相机接入设计，最大支持接入各类800万高清/拼接相机等；"]
[null,null,"c) 硬盘容量升级，最大支持满配40T硬盘；"]
[null,null,"d）支持HDMI 4K超高清输出，并支持HDMI/VGA同异源可配；"]
[null,null,"e）平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议；"]
[null,null,"2、容量8TB,外形尺寸3.5 英寸,数据最大传输速率（缓冲区到主机6 Gb/s,数据最大传输速率（主机至/自硬盘持续）145 MB/s,高速缓存 (MB)64,不可恢复性读取错误（占读取位数）小于1/〖10〗^14,平均功率需求 (W)（读取/写入）4.4,平均功率需求 (W)（空闲）4.1,平均功率需求 (W)（待机和睡眠）"]
[5,"交换机","1、 名称:全千兆POE交换机（16口）","台",2]
[null,null,"提供16个千兆PoE电口+2个千兆光口支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。支持流量控制，支持风暴控制，支持所有端口收、发方向限速，支持端口镜像，支持端口隔离，支持链路聚合，支持LLDP协议，支持VLAN，支持SSH，支持web管理，支持APP，支持4200客户端，支持SADP，支持PoE看门狗，支持MAC地址表获取，支持iVMS-4200客户端、Web和APP管理，支持终端安全防护支持DHCP CLIENT，默认DHCP，支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置，支持拓扑页面展示，支持端口的速率、流控配置，端口使能配置，支持端口通断告警、PoE_MAX告警、PoE通断告警，支持端口实时收发速率统计、7天收发峰值速率统计，支持IEEE 802.3at/af标准支持PoE输出功率管理，整机最大PoE输出功率370 W。"]
[6,"交换机","1、 名称:全千兆POE交换机（26口）","台",1]
[null,null,"提供24千兆POE电口，1千兆电口，1千兆光口，支持IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x，交换容量52 Gbps，包转发率38.688 Mpps，MAC地址容量8K,缓存4.1 Mbits，浪涌防护6 KV（PoE口），PoE标准IEEE 802.3af、IEEE 802.3at，端口最大供电功率30 W，整机最大供电功率370 W。"]
[7,"插箱、机柜","1、外形尺寸：540×450×315（单位：mm，宽×深×高），容量6U，柜体方正不歪斜。","台",3]
[null,null,"2、整体防护等级不低于IP2X，提供同系列产品的第三方权威机构检验报告复印件。"]
[null,null,"2、柜体板材采用高强度优质碳素冷轧钢板或镀锌板，机柜框架为整体焊接式结构。"]
[null,null,"3、含挂墙安装板，柜体安装方便，从内部用螺丝锁紧，防止盗走或意外撞落。"]
[null,null,"4、前门钢化玻璃门，开启角度＞180度。"]
[null,null,"5、两块侧板可拆卸，落地、壁挂两种方式安装。"]
[null,null,"6、最大静态承载能力不低于100kg。"]
[null,null,"7、柜体和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理。"]
[null,null,"8、工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度不高于85%。"]
[8,"双绞线缆","1、名称:6类无氧铜线芯非屏蔽千兆双绞线","m",737.53]
[9,"双绞线缆","1、名称:超六类网线 ","m",115.2]
[10,"配线","1、名称:RVV3*1.5","m",15]
[11,"配线","1、名称:HDMI线","m",5]
[12,"配管","1、名称:硬质塑料管PC25","m",211.23]
[13,"天棚检修口","1、新开天花检修口(450mmx450mm)","个",2]
[14,"安全防范系统工程试运行","1、名称:视频监控调试","系统",1]
["（二） 戏剧主题馆"]
[15,"监控摄像头（400万像素）","1、 名称:400万网络红外半球型摄像机(语音对讲功能带人流统计）；","台",2]
[null,null,"400万AI智能人员统计半球型网络摄像机；"]
[null,null,"AI智能人员检测半球型摄像机内嵌深度学习算法；"]
[null,null,"支持3种智能切换：倾斜客流、人员密度、人数统计；"]
[null,null,"人数统计：支持同时运行人员统计、区域关注度、在离岗检测、热度图功能，除热度图为1个识别区域外，其他功能至多支持8个识别区域，128个目标；"]
[null,null,"倾斜客流：基于行人轨迹分析，统计指定场景内目标人员进入和离开的情况，至多支持3个识别区域；"]
[null,null,"人员密度：可检测指定场景内人员的拥挤情况，根据人数和占空比配置密度等级，至多支持8个识别区域；"]
[null,null,"最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；"]
[null,null,"调节角度: 水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355°"]
[null,null,"宽动态: 120 dB"]
[null,null,"焦距＆视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角视场角：130.1°~45.7°"]
[null,null,"补光灯类型: 红外灯"]
[null,null,"补光距离: 普通监控：最远可达30 m"]
[null,null,"防补光过曝: 支持"]
[null,null,"红外波长范围: 850 nm"]
[null,null,"最大图像尺寸: 2560 × 1440"]
[null,null,"视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264"]
[null,null,"网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）"]
[null,null,"网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口"]
[null,null,"音频: 2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器"]
[null,null,"报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）"]
[null,null,"RS-485: 1路RS-485接口"]
[null,null,"复位: 支持"]
[null,null,"电源输出: 支持DC12 V，100 mA"]
[null,null,"接口类型: 外甩线"]
[null,null,"存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）"]
[null,null,"启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）"]
[null,null,"电流及功耗: DC：12 V，0.93 A，最大功耗：11.2 W；AC：24 V，0.73 A，最大功耗：10.5 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.26 A~0.2 A，最大功耗：11.2 W；"]
[null,null,"供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；AC：24 V ± 20%；PoE：802.3at，Type 2，Class 4；"]
[null,null,"电源接口类型: 3芯接口"]
[null,null,"线缆长度: 25 cm"]
[null,null,"防护: IP67"]
[16,"监控摄像头（400万像素）","1、 名称:400万网络智能红外球机摄像机(语音对讲）；","台",2]
[null,null,"• 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出"]
[null,null,"• 支持H.265高效压缩算法 "]
[null,null,"• 支持2倍光学变倍，16倍数字变倍"]
[null,null,"• 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达30m"]
[null,null,"• 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测，等智能侦测功能"]
[null,null,"• 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放"]
[null,null,"• 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控"]
[null,null,"• 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR"]
[null,null,"• 支持镜像、一键恢复功能"]
[null,null,"• 支持350°水平旋转，垂直方向0°~90°"]
[null,null,"• 支持300个预置位，8条巡航扫描"]
[null,null,"• 支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉"]
[null,null,"• 支持定时抓图与事件抓图功能"]
[null,null,"• 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能"]
[null,null,"• 内置麦克风，同时支持1路音频输入和1路音频输出"]
[null,null,"• 内置扬声器(内置功放)，可无须外接音频设备实现双向语音对讲"]
[null,null,"• 内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能"]
[null,null,"• 支持最大256 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储"]
[null,null,"• 支持E家协议"]
[17,"监控摄像头（400万像素）","1、 名称:400万网络红外枪机摄像机","台",8]
[null,null,"• 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度"]
[null,null,"• 采用深度学习硬件及算法，提供精准的目标侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测"]
[null,null,"• 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像"]
[null,null,"• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态"]
[null,null,"• 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本"]
[null,null,"• 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m"]
[null,null,"• 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲"]
[null,null,"• 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储"]
[null,null,"• 符合IP66防尘防水设计，可靠性高"]
[18,"监控摄像头（400万像素）","1、 名称:400万网络红外半球摄像机","台",89]
[null,null,"• H.265视频编解码技术，新一代视频编解码技术，大幅提升压缩效率带宽占用节省50%，存储空间节省50%"]
[null,null,"• 支持深度学习硬件及算法，提供精准的目标侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测"]
[null,null,"• 红外补光30米红外夜视"]
[null,null,"• 1个内置麦克风，高清拾音"]
[null,null,"• 1路报警输出，1路音频输出"]
[null,null,"• 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储"]
[null,null,"• 符合IP66防尘防水设计，可靠性高"]
[19,"监控摄像头（400万像素）","1、名称:400万网络红外球机(语音对讲）","台",1]
[null,null,"• 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出"]
[null,null,"• 支持H.265高效压缩算法 "]
[null,null,"• 支持2倍光学变倍，16倍数字变倍"]
[null,null,"• 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达30m"]
[null,null,"• 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测，等智能侦测功能"]
[null,null,"• 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放"]
[null,null,"• 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控"]
[null,null,"• 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR"]
[null,null,"• 支持镜像、一键恢复功能"]
[null,null,"• 支持350°水平旋转，垂直方向0°~90°"]
[null,null,"• 支持300个预置位，8条巡航扫描"]
[null,null,"• 支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉"]
[null,null,"• 支持定时抓图与事件抓图功能"]
[null,null,"• 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能"]
[null,null,"• 内置麦克风，同时支持1路音频输入和1路音频输出"]
[null,null,"• 内置扬声器(内置功放)，可无须外接音频设备实现双向语音对讲"]
[null,null,"• 内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能"]
[null,null,"• 支持最大256 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储"]
[null,null,"• 支持E家协议"]
[20,"65寸液晶显示器","1、名称:65寸监控显示器","台",2]
[null,null,"• 4K超高清显示 10.7亿色彩，IPS显示技术178°广视角 丰富接口 内置扬声器"]
[null,null,"• 内置双扬声器音视频同步播放,Audio-Out x 1，内置扬声器 (6n6W) x 2"]
[null,null,"• 显示尺寸64.5\",屏幕可视区域1428.48 (H) mm * 803.52 (V) mm"]
[null,null,"• 物理分辨率3840 * 2160"]
[null,null,"• 音视频输入接口HDMI x 3"]
[null,null,"• 电源：100-240 VAC, 50/60 Hz，功耗≦160 W，待机功耗≦ 0.5 W"]
[21,"联动控制主机","名称:原硬盘录像机只有24路，增加监控后路数不够，需新增64路硬盘录像机*2台，8T硬盘*8块（参考视频监控系统图）","台",2]
[null,null,"1、R系列高性能，支持400W及以上高清监控应用和存储，可用于各种规模的SMBG场景中，具有如下特性："]
[null,null,"a) 解码能力强劲升级，基础64路1080P解码"]
[null,null,"b) 支持高分辨率相机接入设计，最大支持接入各类800万高清/拼接相机等；"]
[null,null,"c) 支持8个SATA接口，最大可接入8块8T的监控硬盘"]
[null,null,"d）支持HDMI 4K超高清输出，并支持HDMI/VGA同异源可配；"]
[null,null,"e）平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议；"]
[null,null,"2、容量8TB,外形尺寸3.5 英寸,数据最大传输速率（缓冲区到主机6 Gb/s,数据最大传输速率（主机至/自硬盘持续）145 MB/s,高速缓存 (MB)64,不可恢复性读取错误（占读取位数）小于1/〖10〗^14,平均功率需求 (W)（读取/写入）4.4,平均功率需求 (W)（空闲）4.1,平均功率需求 (W)（待机和睡眠）"]
[22,"交换机","1、 名称:全千兆POE交换机（16口）","台",3]
[null,null,"提供16个千兆PoE电口+2个千兆光口支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。支持流量控制，支持风暴控制，支持所有端口收、发方向限速，支持端口镜像，支持端口隔离，支持链路聚合，支持LLDP协议，支持VLAN，支持SSH，支持web管理，支持APP，支持4200客户端，支持SADP，支持PoE看门狗，支持MAC地址表获取，支持iVMS-4200客户端、Web和APP管理，支持终端安全防护支持DHCP CLIENT，默认DHCP，支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置，支持拓扑页面展示，支持端口的速率、流控配置，端口使能配置，支持端口通断告警、PoE_MAX告警、PoE通断告警，支持端口实时收发速率统计、7天收发峰值速率统计，支持IEEE 802.3at/af标准支持PoE输出功率管理，整机最大PoE输出功率370 W。"]
[23,"交换机","1、 名称:全千兆POE交换机（24口）","台",5]
[null,null,"提供24个千兆PoE电口+2个千兆光口支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。支持流量控制，支持风暴控制，支持所有端口收、发方向限速，支持端口镜像，支持端口隔离，支持链路聚合，支持LLDP协议，支持VLAN，支持SSH，支持web管理，支持APP，支持4200客户端，支持SADP，支持PoE看门狗，支持MAC地址表获取，支持iVMS-4200客户端、Web和APP管理，支持终端安全防护支持DHCP CLIENT，默认DHCP，支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置，支持拓扑页面展示，支持端口的速率、流控配置，端口使能配置，支持端口通断告警、PoE_MAX告警、PoE通断告警，支持端口实时收发速率统计、7天收发峰值速率统计，支持IEEE 802.3at/af标准"]
[24,"插箱、机柜","1、外形尺寸：540×450×315（单位：mm，宽×深×高），容量6U，柜体方正不歪斜。","台",6]
[null,null,"2、整体防护等级不低于IP2X，提供同系列产品的第三方权威机构检验报告复印件。"]
[null,null,"2、柜体板材采用高强度优质碳素冷轧钢板或镀锌板，机柜框架为整体焊接式结构。"]
[null,null,"3、含挂墙安装板，柜体安装方便，从内部用螺丝锁紧，防止盗走或意外撞落。"]
[null,null,"4、前门钢化玻璃门，开启角度＞180度。"]
[null,null,"5、两块侧板可拆卸，落地、壁挂两种方式安装。"]
[null,null,"6、最大静态承载能力不低于100kg。"]
[null,null,"7、柜体和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理。"]
[null,null,"8、工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度不高于85%。"]
[25,"双绞线缆","1、名称:6类无氧铜线芯非屏蔽千兆双绞线","m",2274.39]
[26,"双绞线缆","1、名称:超六类网线 ","m",284.08]
[27,"配线","1、名称:HDMI线","m",20]
[28,"配线","1、名称:RVV3*1.5","m",30]
[29,"配管","1、名称:硬质塑料管PC25","m",1969.39]
[30,"天棚检修口","1、新开天花检修口(450mmx450mm)","个",38]
[31,"安全防范系统工程试运行","1、名称:视频监控调试","系统",1]
["（三） 音乐主题馆"]
[32,"监控摄像头（400万像素）","1、 名称:400万网络红外半球型摄像机(语音对讲功能带人流统计）；","台",1]
[null,null,"400万AI智能人员统计半球型网络摄像机；"]
[null,null,"AI智能人员检测半球型摄像机内嵌深度学习算法；"]
[null,null,"支持3种智能切换：倾斜客流、人员密度、人数统计；"]
[null,null,"人数统计：支持同时运行人员统计、区域关注度、在离岗检测、热度图功能，除热度图为1个识别区域外，其他功能至多支持8个识别区域，128个目标；"]
[null,null,"倾斜客流：基于行人轨迹分析，统计指定场景内目标人员进入和离开的情况，至多支持3个识别区域；"]
[null,null,"人员密度：可检测指定场景内人员的拥挤情况，根据人数和占空比配置密度等级，至多支持8个识别区域；"]
[null,null,"最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；"]
[null,null,"调节角度: 水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355°"]
[null,null,"宽动态: 120 dB"]
[null,null,"焦距＆视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角视场角：130.1°~45.7°"]
[null,null,"补光灯类型: 红外灯"]
[null,null,"补光距离: 普通监控：最远可达30 m"]
[null,null,"防补光过曝: 支持"]
[null,null,"红外波长范围: 850 nm"]
[null,null,"最大图像尺寸: 2560 × 1440"]
[null,null,"视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264"]
[null,null,"网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）"]
[null,null,"网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口"]
[null,null,"音频: 2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器"]
[null,null,"报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）"]
[null,null,"RS-485: 1路RS-485接口"]
[null,null,"复位: 支持"]
[null,null,"电源输出: 支持DC12 V，100 mA"]
[null,null,"接口类型: 外甩线"]
[null,null,"存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）"]
[null,null,"启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）"]
[null,null,"电流及功耗: DC：12 V，0.93 A，最大功耗：11.2 W；AC：24 V，0.73 A，最大功耗：10.5 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.26 A~0.2 A，最大功耗：11.2 W"]
[null,null,"供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；AC：24 V ± 20%；PoE：802.3at，Type 2，Class 4"]
[null,null,"电源接口类型: 3芯接口"]
[null,null,"线缆长度: 25 cm"]
[null,null,"防护: IP67"]
[33,"监控摄像头（400万像素）","1、 名称:400万网络红外半球摄像机","台",50]
[null,null,"• H.265视频编解码技术，新一代视频编解码技术，大幅提升压缩效率带宽占用节省50%，存储空间节省50%"]
[null,null,"• 支持深度学习硬件及算法，提供精准的目标侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测"]
[null,null,"• 红外补光30米红外夜视"]
[null,null,"• 1个内置麦克风，高清拾音"]
[null,null,"• 1路报警输出，1路音频输出"]
[null,null,"• 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储"]
[null,null,"• 符合IP66防尘防水设计，可靠性高"]
[34,"监控摄像头（400万像素）","1、 名称:400万网络红外枪机摄像机","台",2]
[null,null,"• 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度"]
[null,null,"• 采用深度学习硬件及算法，提供精准的目标侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测"]
[null,null,"• 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像"]
[null,null,"• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态"]
[null,null,"• 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本"]
[null,null,"• 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m"]
[null,null,"• 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲"]
[null,null,"• 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储"]
[null,null,"• 符合IP66防尘防水设计，可靠性高"]
[35,"监控摄像头（400万像素）","1、名称:400万网络红外球机(语音对讲）","台",2]
[null,null,"• 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出"]
[null,null,"• 支持H.265高效压缩算法 "]
[null,null,"• 支持2倍光学变倍，16倍数字变倍"]
[null,null,"• 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达30m"]
[null,null,"• 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测，等智能侦测功能"]
[null,null,"• 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放"]
[null,null,"• 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控"]
[null,null,"• 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR"]
[null,null,"• 支持镜像、一键恢复功能"]
[null,null,"• 支持350°水平旋转，垂直方向0°~90°"]
[null,null,"• 支持300个预置位，8条巡航扫描"]
[null,null,"• 支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉"]
[null,null,"• 支持定时抓图与事件抓图功能"]
[null,null,"• 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能"]
[null,null,"• 内置麦克风，同时支持1路音频输入和1路音频输出"]
[null,null,"• 内置扬声器(内置功放)，可无须外接音频设备实现双向语音对讲"]
[null,null,"• 内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能"]
[null,null,"• 支持最大256 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储"]
[null,null,"• 支持E家协议"]
[]
[36,"联动控制主机","名称:原硬盘录像机只有24路，增加监控后路数不够，需新增64路硬盘录像机*2台，8T硬盘*8块（参考视频监控系统图）","台",2]
[null,null,"1、R系列高性能，支持400W及以上高清监控应用和存储，可用于各种规模的SMBG场景中，具有如下特性："]
[null,null,"a) 解码能力强劲升级，基础64路1080P解码"]
[null,null,"b) 支持高分辨率相机接入设计，最大支持接入各类800万高清/拼接相机等；"]
[null,null,"c) 支持8个SATA接口，最大可接入8块8T的监控硬盘"]
[null,null,"d）支持HDMI 4K超高清输出，并支持HDMI/VGA同异源可配；"]
[null,null,"e）平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议；"]
[null,null,"2、容量8TB,外形尺寸3.5 英寸,数据最大传输速率（缓冲区到主机6 Gb/s,数据最大传输速率（主机至/自硬盘持续）145 MB/s,高速缓存 (MB)64,不可恢复性读取错误（占读取位数）小于1/〖10〗^14,平均功率需求 (W)（读取/写入）4.4,平均功率需求 (W)（空闲）4.1,平均功率需求 (W)（待机和睡眠）"]
[37,"65寸液晶显示器","1、名称:65寸监控显示器","台",2]
[null,null,"• 4K超高清显示 10.7亿色彩，IPS显示技术178°广视角 丰富接口 内置扬声器"]
[null,null,"• 内置双扬声器音视频同步播放,Audio-Out x 1，内置扬声器 (6n6W) x 2"]
[null,null,"• 显示尺寸64.5\",屏幕可视区域1428.48 (H) mm * 803.52 (V) mm"]
[null,null,"• 物理分辨率3840 * 2160"]
[null,null,"• 音视频输入接口HDMI x 3"]
[null,null,"• 电源：100-240 VAC, 50/60 Hz，功耗≦160 W，待机功耗≦ 0.5 W"]
[38,"交换机","1、 名称:全千兆POE交换机（8口）","台",1]
[null,null,"提供8个千兆PoE电口+2个千兆光口支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。支持流量控制，支持风暴控制，支持所有端口收、发方向限速，支持端口镜像，支持端口隔离，支持链路聚合，支持LLDP协议，支持VLAN，支持SSH，支持web管理，支持APP，支持4200客户端，支持SADP，支持PoE看门狗，支持MAC地址表获取，支持iVMS-4200客户端、Web和APP管理，支持终端安全防护支持DHCP CLIENT，默认DHCP，支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置，支持拓扑页面展示，支持端口的速率、流控配置，端口使能配置，支持端口通断告警、PoE_MAX告警、PoE通断告警，支持端口实时收发速率统计、7天收发峰值速率统计，支持IEEE 802.3at/af标准"]
[39,"交换机","1、 名称:全千兆POE交换机（16口）","台",1]
[null,null,"提供16个千兆PoE电口+2个千兆光口支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。支持流量控制，支持风暴控制，支持所有端口收、发方向限速，支持端口镜像，支持端口隔离，支持链路聚合，支持LLDP协议，支持VLAN，支持SSH，支持web管理，支持APP，支持4200客户端，支持SADP，支持PoE看门狗，支持MAC地址表获取，支持iVMS-4200客户端、Web和APP管理，支持终端安全防护支持DHCP CLIENT，默认DHCP，支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置，支持拓扑页面展示，支持端口的速率、流控配置，端口使能配置，支持端口通断告警、PoE_MAX告警、PoE通断告警，支持端口实时收发速率统计、7天收发峰值速率统计，支持IEEE 802.3at/af标准支持PoE输出功率管理，整机最大PoE输出功率370 W。"]
[40,"交换机","1、 名称:全千兆POE交换机（24口）","台",4]
[null,null,"提供24个千兆PoE电口+2个千兆光口支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。支持流量控制，支持风暴控制，支持所有端口收、发方向限速，支持端口镜像，支持端口隔离，支持链路聚合，支持LLDP协议，支持VLAN，支持SSH，支持web管理，支持APP，支持4200客户端，支持SADP，支持PoE看门狗，支持MAC地址表获取，支持iVMS-4200客户端、Web和APP管理，支持终端安全防护支持DHCP CLIENT，默认DHCP，支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置，支持拓扑页面展示，支持端口的速率、流控配置，端口使能配置，支持端口通断告警、PoE_MAX告警、PoE通断告警，支持端口实时收发速率统计、7天收发峰值速率统计，支持IEEE 802.3at/af标准"]
[41,"交换机","1、名称:全千兆POE交换机（48口）","台",1]
[null,null,"提供48个千兆PoE电口+2个千兆光口支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。支持流量控制，支持风暴控制，支持所有端口收、发方向限速，支持端口镜像，支持端口隔离，支持链路聚合，支持LLDP协议，支持VLAN，支持SSH，支持web管理，支持APP，支持4200客户端，支持SADP，支持PoE看门狗，支持MAC地址表获取，支持iVMS-4200客户端、Web和APP管理，支持终端安全防护支持DHCP CLIENT，默认DHCP，支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置，支持拓扑页面展示，支持端口的速率、流控配置，端口使能配置，支持端口通断告警、PoE_MAX告警、PoE通断告警，支持端口实时收发速率统计、7天收发峰值速率统计，支持IEEE 802.3at/af标准"]
[42,"插箱、机柜","1、外形尺寸：540×450×315（单位：mm，宽×深×高），容量6U，柜体方正不歪斜。","台",4]
[null,null,"2、整体防护等级不低于IP2X，提供同系列产品的第三方权威机构检验报告复印件。"]
[null,null,"2、柜体板材采用高强度优质碳素冷轧钢板或镀锌板，机柜框架为整体焊接式结构。"]
[null,null,"3、含挂墙安装板，柜体安装方便，从内部用螺丝锁紧，防止盗走或意外撞落。"]
[null,null,"4、前门钢化玻璃门，开启角度＞180度。"]
[null,null,"5、两块侧板可拆卸，落地、壁挂两种方式安装。"]
[null,null,"6、最大静态承载能力不低于100kg。"]
[null,null,"7、柜体和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理。"]
[null,null,"8、工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度不高于85%。"]
[43,"双绞线缆","1、名称:6类无氧铜线芯非屏蔽千兆双绞线","m",1928.42]
[44,"双绞线缆","1、名称:超六类网线 ","m",441.72]
[45,"配线","1、名称:HDMI线","m",10]
[46,"配线","1、名称:RVV3*1.5","m",20]
[47,"配管","1、名称:硬质塑料管PC25","m",1570.91]
[48,"天棚检修口","1、新开天花检修口(450x450)","个",23]
[49,"安全防范系统工程试运行","1、名称:视频监控调试","系统",1]
["（四）舞蹈主题馆"]
[50,"监控摄像头（400万像素）","1、 名称:400万网络红外半球型摄像机(语音对讲功能带人流统计）","台",1]
[null,null,"400万AI智能人员统计半球型网络摄像机；"]
[null,null,"AI智能人员检测半球型摄像机内嵌深度学习算法；"]
[null,null,"支持3种智能切换：倾斜客流、人员密度、人数统计；"]
[null,null,"人数统计：支持同时运行人员统计、区域关注度、在离岗检测、热度图功能，除热度图为1个识别区域外，其他功能至多支持8个识别区域，128个目标；"]
[null,null,"倾斜客流：基于行人轨迹分析，统计指定场景内目标人员进入和离开的情况，至多支持3个识别区域；"]
[null,null,"人员密度：可检测指定场景内人员的拥挤情况，根据人数和占空比配置密度等级，至多支持8个识别区域；"]
[null,null,"最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR"]
[null,null,"调节角度: 水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355°"]
[null,null,"宽动态: 120 dB"]
[null,null,"焦距＆视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角视场角：130.1°~45.7°"]
[null,null,"补光灯类型: 红外灯"]
[null,null,"补光距离: 普通监控：最远可达30 m"]
[null,null,"防补光过曝: 支持"]
[null,null,"红外波长范围: 850 nm"]
[null,null,"最大图像尺寸: 2560 × 1440"]
[null,null,"视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264"]
[null,null,"网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）"]
[null,null,"网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口"]
[null,null,"音频: 2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器"]
[null,null,"报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）"]
[null,null,"RS-485: 1路RS-485接口"]
[null,null,"复位: 支持"]
[null,null,"电源输出: 支持DC12 V，100 mA"]
[null,null,"接口类型: 外甩线"]
[null,null,"存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）"]
[null,null,"启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）"]
[null,null,"电流及功耗: DC：12 V，0.93 A，最大功耗：11.2 W；AC：24 V，0.73 A，最大功耗：10.5 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.26 A~0.2 A，最大功耗：11.2 W"]
[null,null,"供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；AC：24 V ± 20%；PoE：802.3at，Type 2，Class 4"]
[null,null,"电源接口类型: 3芯接口"]
[null,null,"线缆长度: 25 cm"]
[null,null,"防护: IP67"]
[51,"监控摄像头（400万像素）","1、 名称:400万网络红外半球摄像机","台",59]
[null,null,"• H.265视频编解码技术，新一代视频编解码技术，大幅提升压缩效率带宽占用节省50%，存储空间节省50%"]
[null,null,"• 支持深度学习硬件及算法，提供精准的目标侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测"]
[null,null,"• 红外补光30米红外夜视"]
[null,null,"• 1个内置麦克风，高清拾音"]
[null,null,"• 1路报警输出，1路音频输出"]
[null,null,"• 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储"]
[null,null,"• 符合IP66防尘防水设计，可靠性高"]
[52,"监控摄像头（400万像素）","1、 名称:400万网络红外枪机摄像机","台",5]
[null,null,"• 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度"]
[null,null,"• 采用深度学习硬件及算法，提供精准的目标侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测"]
[null,null,"• 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像"]
[null,null,"• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态"]
[null,null,"• 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本"]
[null,null,"• 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m"]
[null,null,"• 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲"]
[null,null,"• 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储"]
[null,null,"• 符合IP66防尘防水设计，可靠性高"]
[53,"联动控制主机","名称:原硬盘录像机只有24路，增加监控后路数不够，需新增64路硬盘录像机*2台，8T硬盘*8块（参考视频监控系统图）","台",2]
[null,null,"1、R系列高性能，支持400W及以上高清监控应用和存储，可用于各种规模的SMBG场景中，具有如下特性："]
[null,null,"a) 解码能力强劲升级，基础64路1080P解码"]
[null,null,"b) 支持高分辨率相机接入设计，最大支持接入各类800万高清/拼接相机等；"]
[null,null,"c) 支持8个SATA接口，最大可接入8块8T的监控硬盘"]
[null,null,"d）支持HDMI 4K超高清输出，并支持HDMI/VGA同异源可配；"]
[null,null,"e）平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议；"]
[null,null,"2、容量8TB,外形尺寸3.5 英寸,数据最大传输速率（缓冲区到主机6 Gb/s,数据最大传输速率（主机至/自硬盘持续）145 MB/s,高速缓存 (MB)64,不可恢复性读取错误（占读取位数）小于1/〖10〗^14,平均功率需求 (W)（读取/写入）4.4,平均功率需求 (W)（空闲）4.1,平均功率需求 (W)（待机和睡眠）"]
[54,"65寸液晶显示器","1、名称:65寸监控显示器","台",2]
[null,null,"• 4K超高清显示 10.7亿色彩，IPS显示技术178°广视角 丰富接口 内置扬声器"]
[null,null,"• 内置双扬声器音视频同步播放,Audio-Out x 1，内置扬声器 (6n6W) x 2"]
[null,null,"• 显示尺寸64.5\",屏幕可视区域1428.48 (H) mm * 803.52 (V) mm"]
[null,null,"• 物理分辨率3840 * 2160"]
[null,null,"• 音视频输入接口HDMI x 3"]
[null,null,"• 电源：100-240 VAC, 50/60 Hz，功耗≦160 W，待机功耗≦ 0.5 W"]
[55,"交换机","1、 名称:全千兆POE交换机（16口）","台",2]
[null,null,"提供16个千兆PoE电口+2个千兆光口支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。支持流量控制，支持风暴控制，支持所有端口收、发方向限速，支持端口镜像，支持端口隔离，支持链路聚合，支持LLDP协议，支持VLAN，支持SSH，支持web管理，支持APP，支持4200客户端，支持SADP，支持PoE看门狗，支持MAC地址表获取，支持iVMS-4200客户端、Web和APP管理，支持终端安全防护支持DHCP CLIENT，默认DHCP，支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置，支持拓扑页面展示，支持端口的速率、流控配置，端口使能配置，支持端口通断告警、PoE_MAX告警、PoE通断告警，支持端口实时收发速率统计、7天收发峰值速率统计，支持IEEE 802.3at/af标准"]
[56,"交换机","1、 名称:全千兆POE交换机（24口）","台",3]
[null,null,"提供24个千兆PoE电口+2个千兆光口支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。支持流量控制，支持风暴控制，支持所有端口收、发方向限速，支持端口镜像，支持端口隔离，支持链路聚合，支持LLDP协议，支持VLAN，支持SSH，支持web管理，支持APP，支持4200客户端，支持SADP，支持PoE看门狗，支持MAC地址表获取，支持iVMS-4200客户端、Web和APP管理，支持终端安全防护支持DHCP CLIENT，默认DHCP，支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置，支持拓扑页面展示，支持端口的速率、流控配置，端口使能配置，支持端口通断告警、PoE_MAX告警、PoE通断告警，支持端口实时收发速率统计、7天收发峰值速率统计，支持IEEE 802.3at/af标准支持PoE输出功率管理，整机最大PoE输出功率370 W。"]
[57,"交换机","1、 名称:全千兆POE交换机（26口）","台",1]
[null,null,"提供24千兆POE电口，1千兆电口，1千兆光口，支持IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x，交换容量52 Gbps，包转发率38.688 Mpps，MAC地址容量8K,缓存4.1 Mbits，浪涌防护6 KV（PoE口），PoE标准IEEE 802.3af、IEEE 802.3at，端口最大供电功率30 W，整机最大供电功率370 W。"]
[58,"插箱、机柜","1、外形尺寸：540×450×315（单位：mm，宽×深×高），容量6U，柜体方正不歪斜。","台",6]
[null,null,"2、整体防护等级不低于IP2X，提供同系列产品的第三方权威机构检验报告复印件。"]
[null,null,"2、柜体板材采用高强度优质碳素冷轧钢板或镀锌板，机柜框架为整体焊接式结构。"]
[null,null,"3、含挂墙安装板，柜体安装方便，从内部用螺丝锁紧，防止盗走或意外撞落。"]
[null,null,"4、前门钢化玻璃门，开启角度＞180度。"]
[null,null,"5、两块侧板可拆卸，落地、壁挂两种方式安装。"]
[null,null,"6、最大静态承载能力不低于100kg。"]
[null,null,"7、柜体和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理。"]
[null,null,"8、工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度不高于85%。"]
[59,"双绞线缆","1、名称:6类无氧铜线芯非屏蔽千兆双绞线","m",2369.78]
[60,"双绞线缆","1、名称:超六类网线 ","m",205.2]
[61,"配线","1、名称:HDMI线","m",10]
[62,"配线","1、名称:RVV3*1.5","m",20]
[63,"配管","1、名称:硬质塑料管PC25","m",1735.08]
[64,"天棚检修口","1、新开天花检修口(450mmx450mm)","个",14]
[65,"安全防范系统工程试运行","1、名称:视频监控调试","系统",1]